__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __DINT_NULL 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __DINT_NULL 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000001 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000001 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000002 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000002 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000003 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000003 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000004 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000004 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000005 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000005 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000006 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000006 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000007 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000007 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000002 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000008 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __DINT_NULL 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT00000009 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000001 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000A 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000002 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000B 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000003 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000C 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000004 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000D 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000005 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000E 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000006 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
__TMPV1 := __UINT_TO_USINT [ __DINT_NULL ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
_PUSH_PAR __CDINT0000000F 
__TMPB1 := _CALL __ANARBIT 
__TMPUSI1 := __UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ]
_PUSH_PAR __TMPB1 
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
_PUSH_PAR __CDINT00000007 
__TMPN1 := _CALL __ANAWBIT 
__UINT_TO_USINT [ __CDINT00000003 ] := __TMPUSI1 
