<INPUT>,E300_READENERGY@E300DATA,RA_CIP_ELECTRICAL_ENERGY_OBJ,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT
<INPUT>,E300_OUTPUT@E300DATA,RA_E300_OUTPUT_CONTROL,FBEN,E300_OUTPUT_ENABLE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,OUTPUTNUMBER,E300_OUTPUT_NUMBER,USINT,OUTPUTSETTING,CMD_RUN,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT0@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__UDINT_NULL,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT1@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__CUDINT00000001,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT2@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__CUDINT00000002,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT3@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__CUDINT00000003,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT4@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__CUDINT00000004,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_READ_DIGITALINPUT5@E300DATA,READE300IO,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,CHANNELNUMBER,__CUDINT00000005,UDINT,ENABLE,ENABLE_IO_READ,BOOL
<INPUT>,E300_TRIPSTATUSCURRENT@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT00000004,UDINT
<INPUT>,S2I_TRIPSTATUSCURRENT@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_TRIPSTATUSVOLTAGE@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT00000005,UDINT
<INPUT>,S2I_TRIPSTATUSVOLTAGE@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_TRIPSTATUSPOWER@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT00000006,UDINT
<INPUT>,S2I_TRIPSTATUSPOWER@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_TRIPSTATUSCONTROL@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT00000007,UDINT
<INPUT>,S2I_TRIPSTATUSCONTROL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_WARNSTATUSCURRENT@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT0000000A,UDINT
<INPUT>,S2I_WARNINGSTATUSCURRENT@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_WARNSTATUSVOLTAGE@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT0000000B,UDINT
<INPUT>,S2I_WARNINGSTATUSVOLTAGE@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_WARNSTATUSPOWER@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT0000000C,UDINT
<INPUT>,S2I_WARNINGSTATUSPOWER@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_WARNSTATUSCONTROL@E300DATA,READE300PARAM,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,PARAMNUMBER,__CUDINT0000000D,UDINT
<INPUT>,S2I_WARNINGSTATUSCONTROL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,E300_WRITE_TRIPRESET@E300DATA,WRITEE300TRIPRESET,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,INPUT,<NOT USED>,__E300DATA__TRIPRESETON
<INPUT>,READE300CONFIGDATA@E300DATA,READE300CONFIG,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL
<INPUT>,SINT_TO_DINT_FLASETTING@E300DATA,USINT_TO_UDINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UDINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UDINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_UDINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_UDINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_TRIPENABLECURRENT@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_TRIPENABLEVOLTAGE@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_TRIPENABLEPOWER@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_TRIPENABLECONTROL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_WARNINGENABLECURRENT@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_WARNINGENABLEVOLTAGE@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_WARNINGENABLEPOWER@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_WARNINGENABLECONTROL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_GROUNDFAULTTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_GROUNDFAULTWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_STALLTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_JAMTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_JAMWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_CTPRIMARY@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_CTSECONDARY@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_PTPRIMARY@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_PTSECONDARY@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_UNDERVOLTAGETRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_UNDERVOLTAGEWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_OVERVOLTAGETRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_INT_OVERVOLTAGEWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_UINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_UINT__SINT_SRC_2,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREALPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREALPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OVERREALPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OVERREALPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREACTIVECONSTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREACTIVECONSWLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OREACTIVECONSTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OREACTIVECONSWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREACTIVEGENTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERREACTGENWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OREACTIVEGENTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OREACTIVEGENWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERAPPARENTPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_UNDERAPPARENTWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OVERAPPARENTTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,SINT_TO_DINT_OVERAPPARENTWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_DINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_1,USINT,SINT_SRC_2,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_2,USINT,SINT_SRC_3,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_3,USINT,SINT_SRC_4,__TMPUSI__USINT_TO_DINT__SINT_SRC_4,USINT
<INPUT>,U2S_UNDERPFLAGTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_SINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_SINT__SINT_SRC_1,USINT
<INPUT>,U2S_UNDERPFLAGWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_SINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_SINT__SINT_SRC_1,USINT
<INPUT>,U2S_OVERPFLAGTRIPLEVEL@E300DATA,USINT_TO_SINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_SINT__SINT_SRC_1,USINT
<INPUT>,U2S_OVERPFLAGWARNINGLEVEL@E300DATA,USINT_TO_SINT,SINT_SRC_1,__TMPUSI__USINT_TO_SINT__SINT_SRC_1,USINT
<INPUT>,D2S_FLASETTING@E300DATA,UDINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPUDI__UDINT_TO_USINT__INP_DINT,UDINT
<INPUT>,I2S_TRIPENABLECURRENT@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_TRIPENABLEVOLTAGE@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_TRIPENABLEPOWER@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_TRIPENABLECONTROL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_WARNINGENABLECURRENT@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_WARNINGENABLEVOLTAGE@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_WARNINGENABLEPOWER@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_WARNINGENABLECONTROL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_GROUNDFAULTTRIPLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_GROUNDFAULTWARNINGLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_STALLTRIPLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_JAMTRIPLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_JAMWARNINGLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_CTPRIMARY@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_CTSECONDARY@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_PTPRIMARY@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_PTSECONDARY@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_UNDERVOLTAGETRIPLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_UNDERVOLTAGEWARNINGLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_OVERVOLTAGETRIPLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,I2S_OVERVOLTAGEWARNINGLEVEL@E300DATA,UINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPUIN__UINT_TO_USINT__INP_INT,UINT
<INPUT>,D2S_UNDERREALPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERREALPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREALPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREALPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERREACTIVECONSUMEDPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERREACTIVECONSWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREACTIVECONSUMEDPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREACTIVECONSWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERREACTIVEGENERATEDPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERREACTIVEGENWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREACTIVEGENERATEDPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERREACTIVEGENWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERAPPARENTPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_UNDERAPPARENTPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERAPPARENTPOWERTRIPLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,D2S_OVERAPPARENTPOWERWARNINGLEVEL@E300DATA,DINT_TO_USINT,INP_DINT,__TMPI__DINT_TO_USINT__INP_DINT,DINT
<INPUT>,S2U_UNDERPFLAGTRIPLEVEL@E300DATA,SINT_TO_USINT,INP_INT,CFG_P_UNDERPOWERFACTORLAGTRIPLEVEL,SINT
<INPUT>,S2U_UNDERPFLAGWARNINGLEVEL@E300DATA,SINT_TO_USINT,INP_INT,CFG_P_UNDERPOWERFACTORLAGWARNINGLEVEL,SINT
<INPUT>,S2U_OVERPFLAGTRIPLEVEL@E300DATA,SINT_TO_USINT,INP_INT,CFG_P_OVERPOWERFACTORLAGTRIPLEVEL,SINT
<INPUT>,S2U_OVERPFLAGWARNINGLEVEL@E300DATA,SINT_TO_USINT,INP_INT,__TMPS__SINT_TO_USINT__INP_INT,SINT
<INPUT>,WRITEE300CONFIGDATA@E300DATA,WRITEE300CONFIG,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,E300_IP_ADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,E300_SCAN_RATE,UINT,ENABLE,TRUE,BOOL,INPUT,<NOT USED>,__E300_CONFIG_BUFFER
