[BEGIN FB INPUTS]
I1=micro820.micro820.scaling/getpond1scalingparams.linppondheight,0x48C,REAL
I2=micro820.micro820.scaling/getpond1scalingparams.linppondnumber,0x180A,INT
I3=micro820.micro820.scaling/getpond2scalingparams.linppondheight,0x490,REAL
I4=micro820.micro820.scaling/getpond2scalingparams.linppondnumber,0x1808,INT
I5=micro820.micro820.scaling/getpond3scalingparams.linppondheight,0x494,REAL
I6=micro820.micro820.scaling/getpond3scalingparams.linppondnumber,0x1806,INT
I7=micro820.micro820.scaling/getpond4scalingparams.linppondheight,0x498,REAL
I8=micro820.micro820.scaling/getpond4scalingparams.linppondnumber,0x180C,INT
[END]
