<INPUT>,INPUT0,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT1,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT2,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT3,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT4,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT5,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT6,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
<INPUT>,INPUT7,INPUT,RAWVALUE,__TMPR__INPUT__RAWVALUE,REAL
