_STEP 2 0 1
__TMPV1 := __INPUT [ __DINT_NULL ]
__TMPR1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__TMPB1 := __TMPR1 >= __TMPR2 
__INPUT [ __CDINT000001D8 ] := __TMPB1 
_STEP 2 0 4
__TMPI1 := __CDINT0000000C + __DINT_NULL 
__TMPR3 := __INPUT [ __TMPI1 ]
__TMPI2 := __CDINT0000000C + __CDINT00000004 
__TMPR4 := __INPUT [ __TMPI2 ]
__TMPI3 := __CDINT0000000C + __CDINT00000008 
__TMPR5 := __INPUT [ __TMPI3 ]
__TMPI4 := __CDINT0000000C + __CDINT0000000C 
__TMPR6 := __INPUT [ __TMPI4 ]
__TMPV1 := __INPUT [ __DINT_NULL ]
__TMPR1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPR3 
_PUSH_PAR __TMPR4 
_PUSH_PAR __TMPR5 
_PUSH_PAR __TMPR6 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPR7 := _CALL LINEARSCALE 
__INPUT [ __CDINT00000004 ] := __TMPR7 
_STEP 2 0 12
__TMPB1 := __INPUT [ __CDINT0000006C ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1 
_STEP 2 0 13
__TMPR3 := __INPUT [ __CDINT00000004 ]
__TMPR4 := __INPUT [ __CDINT00000094 ]
__TMPR3 := __TMPR3 + __TMPR4 
__INPUT [ __CDINT00000004 ] := __TMPR3 
_STEP 2 0 14
__TMPR3 := __INPUT [ __CDINT00000004 ]
__TMPV2 := __INPUT [ __CDINT00000070 ]
__TMPR__GETPONDCALIBRATIONPARAMETERS__PONDLEVEL := __TMPR3 
__TMPV3 := __INPUT [ __CDINT00000072 ]
__TMPV4 := __INPUT [ __CDINT00000044 ]
__TMPV3 := __TMPV4 
__TMPV5 := __INPUT [ __CDINT00000074 ]
__TMPV6 := __INPUT [ __CDINT0000001C ]
__TMPV5 := __TMPV6 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB GETPONDCALIBRATIONPARAMETERS  __TMPV2 
_STEP 2 0 16
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __CDINT00000010 
__TMPB1 := __INPUT [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB2 
_STEP 2 0 17
__TMPI2 := __CDINT00000070 + __CDINT00000008 
__TMPR3 := __INPUT [ __TMPI2 ]
__TMPI3 := __CDINT00000070 + __CDINT0000000C 
__TMPR4 := __INPUT [ __TMPI3 ]
__TMPI4 := __CDINT00000070 + __CDINT00000014 
__TMPR5 := __INPUT [ __TMPI4 ]
__TMPI5 := __CDINT00000070 + __CDINT00000018 
__TMPR6 := __INPUT [ __TMPI5 ]
__TMPR7 := __INPUT [ __CDINT00000004 ]
_PUSH_PAR __TMPR3 
_PUSH_PAR __TMPR4 
_PUSH_PAR __TMPR5 
_PUSH_PAR __TMPR6 
_PUSH_PAR __TMPR7 
__TMPR8 := _CALL LINEARSCALE 
__INPUT [ __CDINT00000008 ] := __TMPR8 
_GOTO __LAB3 
__LAB2 : 
__LAB3 : 
_STEP 2 0 26
__TMPB1 := __INPUT [ __CDINT000000A0 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB4 
_STEP 2 0 27
__TMPR3 := __INPUT [ __CDINT00000098 ]
__TMPR4 := __INPUT [ __CDINT0000009C ]
__TMPV7 := __INPUT [ __CDINT000000A4 ]
__TMPR__INSERTCALIBRATIONPOINT__LEVEL := __TMPR3 
__TMPR__INSERTCALIBRATIONPOINT__VOLUME := __TMPR4 
__TMPV3 := __INPUT [ __CDINT000000A8 ]
__TMPV4 := __INPUT [ __CDINT00000044 ]
__TMPV3 := __TMPV4 
__TMPV5 := __INPUT [ __CDINT000000AA ]
__TMPV6 := __INPUT [ __CDINT0000001C ]
__TMPV5 := __TMPV6 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INSERTCALIBRATIONPOINT  __TMPV7 
_STEP 2 0 28
__TMPI1 := __CDINT000000A4 + __CDINT00000008 
__TMPB1 := __INPUT [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB5 
_STEP 2 0 29
__INPUT [ __CDINT000000A0 ] := FALSE 
_GOTO __LAB6 
__LAB5 : 
__LAB6 : 
_GOTO __LAB7 
__LAB4 : 
__LAB7 : 
_STEP 2 0 33
__TMPB1 := __INPUT [ __CDINT00000140 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB8 
_STEP 2 0 34
__TMPI1 := __INPUT [ __CDINT000001D4 ]
__TMPV8 := __INPUT [ __CDINT00000144 ]
__TMPI__DELETECALIBRATIONPOINT__DELETEINDEX := __TMPI1 
__TMPV3 := __INPUT [ __CDINT00000146 ]
__TMPV4 := __INPUT [ __CDINT00000044 ]
__TMPV3 := __TMPV4 
__TMPV5 := __INPUT [ __CDINT00000148 ]
__TMPV6 := __INPUT [ __CDINT0000001C ]
__TMPV5 := __TMPV6 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB DELETECALIBRATIONPOINT  __TMPV8 
_STEP 2 0 35
__TMPI1 := __CDINT00000144 + __CDINT00000058 
__TMPB1 := __INPUT [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB9 
_STEP 2 0 36
__INPUT [ __CDINT00000140 ] := FALSE 
_GOTO __LABa 
__LAB9 : 
__LABa : 
_GOTO __LABb 
__LAB8 : 
__LABb : 
_GOTO __LABc 
__LAB1 : 
_STEP 2 0 41
__INPUT [ __CDINT00000008 ] := __TMPR9 
__LABc : 
