_STEP 2 0 1
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_00 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT0 
_STEP 2 0 2
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_01 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT1 
_STEP 2 0 3
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_02 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT2 
_STEP 2 0 4
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_03 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT3 
_STEP 2 0 5
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_00 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT4 
_STEP 2 0 6
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_01 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT5 
_STEP 2 0 7
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_02 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT6 
_STEP 2 0 8
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_03 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT7 
_STEP 2 0 11
PONDVOLUMETOTAL := __TMPR2 
_STEP 2 0 12
__TMPR1 := INPUT0 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR3 := INPUT1 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR3 
__TMPR4 := INPUT2 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR4 
__TMPR5 := INPUT3 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR5 
__TMPR6 := INPUT4 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR6 
__TMPR7 := INPUT5 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR7 
__TMPR8 := INPUT6 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR8 
__TMPR9 := INPUT7 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR9 
PONDVOLUMETOTAL := __TMPR1 
