_STEP 2 0 2
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_00 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT0_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT0_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT0_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT0_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT0_INST 
_STEP 2 0 3
__TMPV1 := INPUT0_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT0 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 4
__TMPB1 := INPUT0_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT0 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1 
_STEP 2 0 5
INPUT0_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB2 
__LAB1 : 
__LAB2 : 
_STEP 2 0 8
__TMPB1 := INPUT0_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT0 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB3 
_STEP 2 0 9
INPUT0_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB4 
__LAB3 : 
__LAB4 : 
_STEP 2 0 13
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_01 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT1_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT1_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT1_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT1_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT1_INST 
_STEP 2 0 14
__TMPV1 := INPUT1_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT1 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 15
__TMPB1 := INPUT1_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT1 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB5 
_STEP 2 0 16
INPUT1_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB6 
__LAB5 : 
__LAB6 : 
_STEP 2 0 19
__TMPB1 := INPUT1_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT1 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB7 
_STEP 2 0 20
INPUT1_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB8 
__LAB7 : 
__LAB8 : 
_STEP 2 0 24
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_02 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT2_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT2_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT2_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT2_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT2_INST 
_STEP 2 0 25
__TMPV1 := INPUT2_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT2 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 26
__TMPB1 := INPUT2_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT2 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB9 
_STEP 2 0 27
INPUT2_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LABa 
__LAB9 : 
__LABa : 
_STEP 2 0 30
__TMPB1 := INPUT2_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT2 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABb 
_STEP 2 0 31
INPUT2_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LABc 
__LABb : 
__LABc : 
_STEP 2 0 35
_PUSH_PAR _IO_P1_AI_03 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT3_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT3_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT3_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT3_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT3_INST 
_STEP 2 0 36
__TMPV1 := INPUT3_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT3 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 37
__TMPB1 := INPUT3_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT3 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABd 
_STEP 2 0 38
INPUT3_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LABe 
__LABd : 
__LABe : 
_STEP 2 0 41
__TMPB1 := INPUT3_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT3 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABf 
_STEP 2 0 42
INPUT3_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB10 
__LABf : 
__LAB10 : 
_STEP 2 0 46
_PUSH_PAR _IO_P2_AI_00 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT4_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT4_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT4_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT4_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT4_INST 
_STEP 2 0 47
__TMPV1 := INPUT4_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT4 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 48
__TMPB1 := INPUT4_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT4 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB11 
_STEP 2 0 49
INPUT4_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB12 
__LAB11 : 
__LAB12 : 
_STEP 2 0 52
__TMPB1 := INPUT4_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT4 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB13 
_STEP 2 0 53
INPUT4_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB14 
__LAB13 : 
__LAB14 : 
_STEP 2 0 57
_PUSH_PAR _IO_P2_AI_01 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT5_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT5_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT5_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT5_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT5_INST 
_STEP 2 0 58
__TMPV1 := INPUT5_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT5 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 59
__TMPB1 := INPUT5_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT5 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB15 
_STEP 2 0 60
INPUT5_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB16 
__LAB15 : 
__LAB16 : 
_STEP 2 0 63
__TMPB1 := INPUT5_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT5 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB17 
_STEP 2 0 64
INPUT5_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB18 
__LAB17 : 
__LAB18 : 
_STEP 2 0 68
_PUSH_PAR _IO_P2_AI_02 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT6_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT6_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT6_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT6_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT6_INST 
_STEP 2 0 69
__TMPV1 := INPUT6_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT6 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 70
__TMPB1 := INPUT6_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT6 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB19 
_STEP 2 0 71
INPUT6_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB1a 
__LAB19 : 
__LAB1a : 
_STEP 2 0 74
__TMPB1 := INPUT6_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT6 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1b 
_STEP 2 0 75
INPUT6_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB1c 
__LAB1b : 
__LAB1c : 
_STEP 2 0 79
_PUSH_PAR _IO_P2_AI_03 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPV1 := INPUT7_CFG [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := INPUT7_CMD [ __DINT_NULL ]
__TMPR__INPUT__RAWVALUE := __TMPR1 
__TMPV3 := INPUT7_INST [ __CDINT00000002 ]
__TMPV3 := __TMPV1 
__TMPV4 := INPUT7_INST [ __CDINT00000004 ]
__TMPV4 := __TMPV2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB INPUT  INPUT7_INST 
_STEP 2 0 80
__TMPV1 := INPUT7_INST [ __CDINT00000014 ]
__TMPV5 := INPUT7 [ __DINT_NULL ]
__TMPV5 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
_STEP 2 0 81
__TMPB1 := INPUT7_CMD [ __CDINT00000009 ]
__TMPB2 := INPUT7 [ __CDINT0000000D ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1d 
_STEP 2 0 82
INPUT7_CMD [ __CDINT00000009 ] := FALSE 
_GOTO __LAB1e 
__LAB1d : 
__LAB1e : 
_STEP 2 0 85
__TMPB1 := INPUT7_CMD [ __CDINT00000008 ]
__TMPB2 := INPUT7 [ __CDINT0000000C ]
__TMPB1 := __TMPB1 _AND __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1f 
_STEP 2 0 86
INPUT7_CMD [ __CDINT00000008 ] := FALSE 
_GOTO __LAB20 
__LAB1f : 
__LAB20 : 
_STEP 2 0 90
PONDVOLUMETOTAL := __TMPR2 
_STEP 2 0 91
__TMPR1 := INPUT0 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR3 := INPUT1 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR3 
__TMPR4 := INPUT2 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR4 
__TMPR5 := INPUT3 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR5 
__TMPR6 := INPUT4 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR6 
__TMPR7 := INPUT5 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR7 
__TMPR8 := INPUT6 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR8 
__TMPR9 := INPUT7 [ __CDINT00000008 ]
__TMPR1 := __TMPR1 + __TMPR9 
PONDVOLUMETOTAL := __TMPR1 
