__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __DINT_NULL ]
__TMPB1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000008 ] := __TMPB1 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __DINT_NULL ]
__TMPB1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__TMPV2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT000000D2 ]
__TMPB__R_TRIG__CLK := __TMPB1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB R_TRIG  __TMPV2 
__TMPI1 := __CDINT000000D2 + __CDINT00000002 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ]
__TMPB3 := __SYSVA_FIRST_SCAN _OR __TMPB2 
_IF _NOT __TMPB3 _GOTO __LAB1 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000004 ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__TMPB4 := __TMPUIN1 < __CUINT000003E8 
_IF _NOT __TMPB4 _GOTO __LAB2 
__TMPI2 := __CDINT00000050 + __CDINT00000004 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI2 ] := __CUDINT000003E8 
_GOTO __LAB3 
__LAB2 : 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000004 ]
__TMPUIN1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPUDI1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPI1 := __CDINT00000050 + __CDINT00000004 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __TMPUDI1 
__LAB3 : 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000002 ]
__TMPM2 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__TMPM3 := __TMPM1 + __TMPM2 
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __DINT_NULL 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __TMPM3 
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __CDINT00000053 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __USINT_NULL 
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __CDINT00000054 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __CUDINT000000FA 
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __CDINT00000058 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __CUDINT00000320 
__TMPI1 := __CDINT00000070 + __CDINT0000005C 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := FALSE 
__TMPI1 := __CDINT0000005C + __DINT_NULL 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __CUSINT0000000E 
__TMPI1 := __CDINT0000005C + __CDINT00000002 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __CUINT0000000F 
__TMPI1 := __CDINT0000005C + __CDINT00000008 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __CUINT00000001 
__TMPV3 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT000000DE ]
__TMPV4 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000000A ]
__TMPV4 [ __TMPV3 ] := __TMPV3 
_GOTO __LAB4 
__LAB1 : 
__LAB4 : 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __DINT_NULL ]
__TMPB1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB5 
__TMPV5 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000006 ]
__TMPUIN1 := __TMPV5 [ __DINT_NULL ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPUDI1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPI1 := __CDINT0000005C + __CDINT00000004 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ] := __TMPUDI1 
__TMPI1 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ]
__TMPV2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT000000D6 ]
__TMPB__R_TRIG__CLK := __TMPB2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB R_TRIG  __TMPV2 
__TMPI1 := __CDINT00000014 + __DINT_NULL 
__TMPI2 := __CDINT00000018 + __TMPI1 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI2 ]
__TMPV2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT000000DA ]
__TMPB__R_TRIG__CLK := __TMPB2 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB R_TRIG  __TMPV2 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB2 _GOTO __LAB6 
__TMPI2 := __CDINT00000018 + __CDINT00000014 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI2 ]
__TMPV3 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000000A ]
__TMPV3 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
__TMPI1 := __CDINT00000002 - __CDINT00000001 
__TMPI1 := __TMPI1 * __CDINT00000001 
__TMPI2 := __CDINT000000D0 + __TMPI1 
__TMPUSI1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI2 ]
_PUSH_PAR __TMPUSI1 
__TMPI3 := _CALL ANY_TO_USINT 
_PUSH_PAR __TMPI3 
_PUSH_PAR __CDINT00000008 
__TMPI4 := _CALL SHL 
__TMPI5 := __CDINT00000001 - __CDINT00000001 
__TMPI5 := __TMPI5 * __CDINT00000001 
__TMPI6 := __CDINT000000D0 + __TMPI5 
__TMPUSI2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI6 ]
_PUSH_PAR __TMPUSI2 
__TMPI7 := _CALL ANY_TO_USINT 
__TMPI4 := __TMPI4 + __TMPI7 
_PUSH_PAR __TMPI4 
__TMPUIN2 := _CALL ANY_TO_DINT 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000014 ] := __TMPUIN2 
_GOTO __LAB7 
__LAB6 : 
__LAB7 : 
__TMPI1 := __CDINT000000DA + __CDINT00000002 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB2 _GOTO __LAB8 
__TMPI2 := __CDINT00000018 + __CDINT00000014 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __TMPI2 ]
__TMPV3 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000000A ]
__TMPV3 [ __TMPV1 ] := __TMPV1 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000014 ] := __UINT_NULL 
_GOTO __LAB9 
__LAB8 : 
__LAB9 : 
_GOTO __LABa 
__LAB5 : 
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000014 ] := __UINT_NULL 
__LABa : 
__TMPV1 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __DINT_NULL ]
__TMPB1 := __TMPV1 [ __DINT_NULL ]
__RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000004C ] := __TMPB1 
__TMPB2 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000004C ]
__TMPV6 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000018 ]
__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN := __TMPB2 
__TMPV7 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000001A ]
__TMPV8 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000050 ]
__TMPV7 := __TMPV8 
__TMPV9 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000001C ]
__TMPV10 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000005C ]
__TMPV9 := __TMPV10 
__TMPV11 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT0000001E ]
__TMPV12 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000070 ]
__TMPV11 := __TMPV12 
__TMPV13 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT00000024 ]
__TMPV14 := __RA_PFX_ENET_PAR_READ [ __CDINT000000D0 ]
__TMPV13 := __TMPV14 
__TMPV6 [ __CDINT00000010 ] := __ADI__RA_PFX_ENET_PAR_READ_0_0 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB MSG_CIPGENERIC  __TMPV6 
