PROGRAM VFD_Messaging
#info= QLD
BOF


(**)

SOR  [0,1] (**) (**)  XIO  [1,0] (*VFD_Disabled*) (**)  FB  [2,0] (*RA_PFx_ENET_STS_CMD*) (*VFD*) ( (*FBEN:*)(**) (**)  , (*IPAddress:*)(*VFD_IPAddress*) (**)  , (*UpdateRate_ms:*)(*500*) (**)  , (*EnetCtrlTO_sec:*)(*3*) (**)  , (*Stop:*)(*VFD_Stop*) (**)  , (*Start:*)(*VFD_Start*) (**)  , (*Jog:*)(*VFD_Jog*) (**)  , (*ClrFault:*)(*VFD_ClearFault*) (**)  , (*SetFwd:*)(*TRUE*) (**)  , (*SetRev:*)(*FALSE*) (**)  , (*SpeedRef:*)(*VFD_SpeedRef*) (**)  , (*AccelTime1:*)(*VFD_AccelTime*) (**)  , (*DecelTime1:*)(*VFD_DecelTime*) (**) ; (*FBENO:*)(**) (**)  , (*FBError:*)(*VFD_Fault*) (**)  , (*CommLoss:*)(*VFD_Fault_CommError*) (**)  , (*DriveType:*)(*VFD_DriveType*) (**)  , (*DriveFault:*)(*VFD_Fault_DriveFault*) (**)  , (*FaultCode:*)(*VFD_Fault_DriveFault_Code*) (**)  , (*Ready:*)(*VFD_Ready*) (**)  , (*Active:*)(*VFD_Active*) (**)  , (*CmdFwd:*)(*VFD_CmdFwd*) (**)  , (*CmdRev:*)(*VFD_CmdRev*) (**)  , (*AtRef:*)(*VFD_AtSpeedRef*) (**)  , (*CmdSpeed:*)(*VFD_CmdSpeed*) (**)  , (*SpeedFeedback:*)(*VFD_SpeedFdbk*) (**)  , (*OutputCurrent:*)(*VFD_OutputCurrent*) (**)  , (*DCBusVoltage:*)(*VFD_DCBusVoltage*) (**)  , (*OutputVoltage:*)(*VFD_OutputVoltage*) (**) )
EOR [5,0]


(**)

SOR  [0,18] (**) (**)  FB  [1,0] (*>*) (*1*) ( (*EN:EN*)(**) (**)  , (*i1:*)(*VFD_SpeedFdbk*) (**)  , (*i2:*)(*0.0*) (**) ; (*o1:*)(**) (**) )  OTE  [4,0] (*VFD_Running*) (**)
EOR [5,0]
EOF
#end_info
#info= ID_MAX
NextId=1
#end_info
END_PROGRAM