<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,FBEN_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_DRVTYPE,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__UINT_NULL,UINT,DEST,<NOT USED>,STRING,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,FALSE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_ACCELTIME,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,REAL,SRCOFFSET,__UINT_NULL,UINT,DEST,<NOT USED>,USINT,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000004,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_DECELTIME,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,REAL,SRCOFFSET,__UINT_NULL,UINT,DEST,<NOT USED>,USINT,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000004,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_SPEEDREF,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,REAL,SRCOFFSET,__UINT_NULL,UINT,DEST,<NOT USED>,USINT,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000004,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_SPEEDFBK,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__CUINT00000004,UINT,DEST,<NOT USED>,REAL,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_OUTPUTCURRENT,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__CUINT00000004,UINT,DEST,<NOT USED>,REAL,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_OUTPUTVOLTAGE,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__CUINT0000000C,UINT,DEST,<NOT USED>,REAL,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_DCBUSVOLTAGE,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__CUINT00000014,UINT,DEST,<NOT USED>,REAL,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,COP_FAULTCODE,COP,ENABLE,TRUE,BOOL,SRC,<NOT USED>,USINT,SRCOFFSET,__CUINT0000001C,UINT,DEST,<NOT USED>,UDINT,DESTOFFSET,__UINT_NULL,UINT,LENGTH,__CUINT00000001,UINT,SWAP,TRUE,BOOL,__ADI_SRC,<NOT USED>,UINT,__ADI_DEST,<NOT USED>,UINT,__DTI_SRC,<NOT USED>,SINT,__DTI_DEST,<NOT USED>,SINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGDRVTYPE_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGTIMEOUT_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGPARWRITE_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGCMD_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGSTS_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGPARREAD_ERR_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGDRVTYPE_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGTIMEOUT_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGPARWRITE_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGCMD_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGSTS_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSGPARREAD_Q_RTRIG,R_TRIG,CLK,__TMPB__R_TRIG__CLK,BOOL
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_DRVTYPE,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,RESDATA,<NOT USED>,USINT,__ADI_RESDATA,<NOT USED>,UINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_TIMEOUT,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,REQDATA,<NOT USED>,USINT,REQLENGTH,__CUINT00000002,UINT,__ADI_REQDATA,<NOT USED>,UINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_PARWRITE,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,REQDATA,<NOT USED>,USINT,REQLENGTH,__TMPUIN__MSG_CIPGENERIC__REQLENGTH,UINT,RESDATA,<NOT USED>,USINT,__ADI_REQDATA,<NOT USED>,UINT,__ADI_RESDATA,<NOT USED>,UINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_CMD,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,REQDATA,<NOT USED>,USINT,REQLENGTH,__TMPUIN__MSG_CIPGENERIC__REQLENGTH,UINT,__ADI_REQDATA,<NOT USED>,UINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_STS,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,RESDATA,<NOT USED>,USINT,__ADI_RESDATA,<NOT USED>,UINT
<SUBINPUT>,RA_PFX_ENET_STS_CMD,MSG_PARREAD,MSG_CIPGENERIC,IN,__TMPB__MSG_CIPGENERIC__IN,BOOL,CTRLCFG,<NOT USED>,CIPCONTROLCFG,APPCFG,<NOT USED>,CIPAPPCFG,TARGETCFG,<NOT USED>,CIPTARGETCFG,REQDATA,<NOT USED>,USINT,REQLENGTH,__TMPUIN__MSG_CIPGENERIC__REQLENGTH,UINT,RESDATA,<NOT USED>,USINT,__ADI_REQDATA,<NOT USED>,UINT,__ADI_RESDATA,<NOT USED>,UINT
