__TMPB1 := _NOT VFD_DISABLED 
__TMPB__RA_PFX_ENET_STS_CMD__FBEN := __TMPB1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_STS_CMD  VFD 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT0000001B ]
VFD_FAULT := __TMPB1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT0000001C ]
VFD_FAULT_COMMERROR := __TMPB1 
__TMPM1 := VFD [ __CDINT0000001D ]
VFD_DRIVETYPE := __TMPM1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000030 ]
VFD_FAULT_DRIVEFAULT := __TMPB1 
__TMPUIN1 := VFD [ __CDINT00000032 ]
VFD_FAULT_DRIVEFAULT_CODE := __TMPUIN1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000034 ]
VFD_READY := __TMPB1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000035 ]
VFD_ACTIVE := __TMPB1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000036 ]
VFD_CMDFWD := __TMPB1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000037 ]
VFD_CMDREV := __TMPB1 
__TMPB1 := VFD [ __CDINT00000038 ]
VFD_ATSPEEDREF := __TMPB1 
__TMPR1 := VFD [ __CDINT0000003C ]
VFD_CMDSPEED := __TMPR1 
__TMPR1 := VFD [ __CDINT00000040 ]
VFD_SPEEDFDBK := __TMPR1 
__TMPR1 := VFD [ __CDINT00000044 ]
VFD_OUTPUTCURRENT := __TMPR1 
__TMPR1 := VFD [ __CDINT00000048 ]
VFD_DCBUSVOLTAGE := __TMPR1 
__TMPR1 := VFD [ __CDINT0000004C ]
VFD_OUTPUTVOLTAGE := __TMPR1 
__EDTB2 := TRUE 
_IF _NOT __EDTB2 _GOTO __LAB1 
__TMPB1 := VFD_SPEEDFDBK > __TMPR2 
__EDTB1 := __TMPB1 
_GOTO __LAB2 
__LAB1 : 
__EDTB1 := FALSE 
__LAB2 : 
__MO_GREAT_1 := __EDTB1 
VFD_RUNNING := __EDTB1 
__LG0000 : 
