<INPUT>,VFD_R_NPHP@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000025,UINT
<INPUT>,VFD_R_NPFLA@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000022,UINT
<INPUT>,VFD_R_NPVOLTS@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000001F,UINT
<INPUT>,VFD_R_NPHZ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000020,UINT
<INPUT>,VFD_R_NPRPM@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000024,UINT
<INPUT>,VFD_R_NPOLCURRENT@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000021,UINT
<INPUT>,VFD_R_MOTORPOLES@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000023,UINT
<INPUT>,VFD_R_MAXFREQ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002C,UINT
<INPUT>,VFD_R_MINFREQ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002B,UINT
<INPUT>,VFD_R_STOPMODE@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002D,UINT
<INPUT>,VFD_R_TORQUEPERFMODE@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_READ,FBEN,VFD_READ,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,UPDATERATE_MS,__CUINT000001F4,UINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000027,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPHP@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000025,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_NPHP@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPFLA@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000022,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_FLA@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPVOLTS@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000001F,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_VOLTS@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPHZ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000020,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_HZ@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPRPM@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000024,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_RPM@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_NPOLCURRENT@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000021,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_OLCURRENT@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_MOTORPOLES@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,TRUE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000023,UINT,PARAMETERVALUE,CFG_MOTORPOLES,UINT
<INPUT>,VFD_W_MAXFREQ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002C,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_MAXFREQ@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_MINFREQ@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002B,UINT,PARAMETERVALUE,TEMP_MINFREQ@VFD_CONFIGMAP,UINT
<INPUT>,VFD_W_STOPMODE@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT0000002D,UINT,PARAMETERVALUE,__CUINT00000001,UINT
<INPUT>,VFD_W_TORQUEPERFMODE@VFD_CONFIGMAP,RA_PFX_ENET_PAR_WRITE,FBEN,VFD_WRITE,BOOL,IPADDRESS,VFD_IPADDRESS,STRING,ENETCTRLTO_SEC,__CUSINT00000003,USINT,PARAMETERNUMBER,__CUINT00000027,UINT,PARAMETERVALUE,__UINT_NULL,UINT
<INPUT>,VFD_WRITETIMER@VFD_CONFIGMAP,TON,IN,VFD_WRITE,BOOL,PT,VFD_RW_TIME@VFD_CONFIGMAP,TIME
<INPUT>,VFD_READTIMER@VFD_CONFIGMAP,TON,IN,VFD_READ,BOOL,PT,VFD_RW_TIME@VFD_CONFIGMAP,TIME
