__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPHP 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPHP [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB1 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPHP [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR1 := __TMPR1 / __TMPR2 
CFG_NAMEPLATEHP := __TMPR1 
_GOTO __LAB2 
__LAB1 : 
__LAB2 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPFLA 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPFLA [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB3 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPFLA [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR1 := __TMPR1 / __TMPR3 
CFG_NAMEPLATEFLA := __TMPR1 
_GOTO __LAB4 
__LAB3 : 
__LAB4 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPVOLTS 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPVOLTS [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB5 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPVOLTS [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
CFG_NAMEPLATEVOLTS := __TMPR1 
_GOTO __LAB6 
__LAB5 : 
__LAB6 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPHZ 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPHZ [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB7 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPHZ [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
CFG_NAMEPLATEHZ := __TMPR1 
_GOTO __LAB8 
__LAB7 : 
__LAB8 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPRPM 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPRPM [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB9 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPRPM [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
CFG_NAMEPLATERPM := __TMPR1 
_GOTO __LABa 
__LAB9 : 
__LABa : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_NPOLCURRENT 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_NPOLCURRENT [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABb 
__TMPUIN1 := VFD_R_NPOLCURRENT [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR1 := __TMPR1 / __TMPR3 
CFG_NAMEPLATEOLCURRENT := __TMPR1 
_GOTO __LABc 
__LABb : 
__LABc : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_MOTORPOLES 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_MOTORPOLES [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABd 
__TMPUIN1 := VFD_R_MOTORPOLES [ __CDINT00000014 ]
CFG_MOTORPOLES := __TMPUIN1 
_GOTO __LABe 
__LABd : 
__LABe : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_MAXFREQ 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_MAXFREQ [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LABf 
__TMPUIN1 := VFD_R_MAXFREQ [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR1 := __TMPR1 / __TMPR4 
CFG_MAXFREQ := __TMPR1 
_GOTO __LAB10 
__LABf : 
__LAB10 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_MINFREQ 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_MINFREQ [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB11 
__TMPUIN1 := VFD_R_MINFREQ [ __CDINT00000014 ]
_PUSH_PAR __TMPUIN1 
__TMPR1 := _CALL ANY_TO_UINT 
__TMPR1 := __TMPR1 / __TMPR4 
CFG_MINFREQ := __TMPR1 
_GOTO __LAB12 
__LAB11 : 
__LAB12 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_STOPMODE 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_STOPMODE [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB13 
__TMPUIN1 := VFD_R_STOPMODE [ __CDINT00000014 ]
CFG_STOPMODE := __TMPUIN1 
_GOTO __LAB14 
__LAB13 : 
__LAB14 : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_READ  VFD_R_TORQUEPERFMODE 
__TMPI1 := __CDINT000000D6 + __CDINT00000002 
__TMPB1 := VFD_R_TORQUEPERFMODE [ __TMPI1 ]
_IF _NOT __TMPB1 _GOTO __LAB15 
__TMPUIN1 := VFD_R_TORQUEPERFMODE [ __CDINT00000014 ]
CFG_TORQUEPERFMODE := __TMPUIN1 
_GOTO __LAB16 
__LAB15 : 
__LAB16 : 
__TMPI1 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB1 := VFD_R_MAXFREQ [ __TMPI1 ]
__TMPB2 := VFD_READ _AND __TMPB1 
__TMPI2 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB3 := VFD_R_MINFREQ [ __TMPI2 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB3 
__TMPI3 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB4 := VFD_R_MOTORPOLES [ __TMPI3 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB4 
__TMPI4 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB5 := VFD_R_NPFLA [ __TMPI4 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB5 
__TMPI5 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB6 := VFD_R_NPHP [ __TMPI5 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB6 
__TMPI6 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB7 := VFD_R_NPHZ [ __TMPI6 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB7 
__TMPI7 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB8 := VFD_R_NPOLCURRENT [ __TMPI7 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB8 
__TMPI8 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB9 := VFD_R_NPRPM [ __TMPI8 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB9 
__TMPI9 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB10 := VFD_R_NPVOLTS [ __TMPI9 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB10 
__TMPI10 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB11 := VFD_R_STOPMODE [ __TMPI10 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB11 
__TMPI11 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB12 := VFD_R_TORQUEPERFMODE [ __TMPI11 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB12 
_IF _NOT __TMPB2 _GOTO __LAB17 
VFD_READ := FALSE 
_GOTO __LAB18 
__LAB17 : 
__LAB18 : 
__TMPR1 := CFG_NAMEPLATEHP * __TMPR2 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_NPHP := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPHP 
__TMPR1 := CFG_NAMEPLATEFLA * __TMPR3 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_FLA := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPFLA 
_PUSH_PAR CFG_NAMEPLATEVOLTS 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_VOLTS := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPVOLTS 
_PUSH_PAR CFG_NAMEPLATEHZ 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_HZ := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPHZ 
_PUSH_PAR CFG_NAMEPLATERPM 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_RPM := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPRPM 
__TMPR1 := CFG_NAMEPLATEOLCURRENT * __TMPR3 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_OLCURRENT := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_NPOLCURRENT 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_MOTORPOLES 
__TMPR1 := CFG_MAXFREQ * __TMPR4 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_MAXFREQ := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_MAXFREQ 
__TMPR1 := CFG_MINFREQ * __TMPR4 
_PUSH_PAR __TMPR1 
__TMPUIN1 := _CALL ANY_TO_REAL 
TEMP_MINFREQ := __TMPUIN1 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_MINFREQ 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_STOPMODE 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB RA_PFX_ENET_PAR_WRITE  VFD_W_TORQUEPERFMODE 
__TMPI1 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB1 := VFD_W_MAXFREQ [ __TMPI1 ]
__TMPB2 := VFD_WRITE _AND __TMPB1 
__TMPI2 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB3 := VFD_W_MINFREQ [ __TMPI2 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB3 
__TMPI3 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB4 := VFD_W_MOTORPOLES [ __TMPI3 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB4 
__TMPI4 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB5 := VFD_W_NPFLA [ __TMPI4 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB5 
__TMPI5 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB6 := VFD_W_NPHP [ __TMPI5 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB6 
__TMPI6 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB7 := VFD_W_NPHZ [ __TMPI6 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB7 
__TMPI7 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB8 := VFD_W_NPOLCURRENT [ __TMPI7 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB8 
__TMPI8 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB9 := VFD_W_NPRPM [ __TMPI8 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB9 
__TMPI9 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB10 := VFD_W_NPVOLTS [ __TMPI9 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB10 
__TMPI10 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB11 := VFD_W_STOPMODE [ __TMPI10 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB11 
__TMPI11 := __CDINT00000018 + __CDINT00000012 
__TMPB12 := VFD_W_TORQUEPERFMODE [ __TMPI11 ]
__TMPB2 := __TMPB2 _AND __TMPB12 
_IF _NOT __TMPB2 _GOTO __LAB19 
VFD_WRITE := FALSE 
_GOTO __LAB1a 
__LAB19 : 
__LAB1a : 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB TON  VFD_WRITETIMER 
__FBL_RET := _PUSHCALLFB TON  VFD_READTIMER 
__TMPB1 := VFD_FAULT _OR VFD_FAULT_COMMERROR 
__TMPB1 := __TMPB1 _OR VFD_FAULT_DRIVEFAULT 
__TMPB1 := _NOT __TMPB1 
__TMPB2 := VFD_CLEARFAULT _AND __TMPB1 
_IF _NOT __TMPB2 _GOTO __LAB1b 
VFD_CLEARFAULT := FALSE 
_GOTO __LAB1c 
__LAB1b : 
__LAB1c : 
